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2026年广西实施公共卫生国家随机
监督抽查计划

一、监督检查内容
（一）学校卫生。辖区18%学校，检查教室课桌椅配备及采光和照明、教室和宿舍通风设施、教室灯具、考试试卷、传染病防控“一案八制”落实、自建设施集中式供水、二次供水以及使用涉水产品合规等情况，抽检教室窗地面积比、课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度和水质。
（二）公共场所卫生。全部人工游泳场所、候车(机、船)室、20%住宿场所（原则上量化分级管理等级为A级的单位不抽取，承担重要会议、活动等的重点酒店除外）、14%沐浴场所、6%美容美发场所，2000㎡以上商场(超市)等其他公共场所共200家的卫生管理情况，抽检顾客用品用具、水质、空气以及100家集中空调通风系统卫生质量。
（三）生活饮用水卫生。全部城市集中式供水、农村设计日供水1000㎥及以上全部水厂，每个县（区）抽查10个二次供水设施，每个乡镇抽查10%日供水100㎥及以上小型集中式供水的卫生管理情况。每个县(市、区)抽查30%在用集中式供水的乡镇和10个二次供水设施的卫生安全巡查服务实施情况。抽检供水水质。
（四）涉及饮用水卫生安全的产品。抽查辖区输配水设备、水处理材料、化学处理剂生产企业和经营单位（含网店，下同）各10家；水质处理器30%生产企业和经营单位30家、现制现售饮用水设备使用单位5个；进口涉水产品30%在华责任单位。检查生产过程及产品合规情况。每家生产企业和在华责任单位抽检1-3个产品检测卫生质量。
（五）餐具饮具集中消毒服务单位。辖区50%的单位，检查生产合规情况，每家抽检1-2个产品的卫生质量。另行抽取10%的单位，由自治区卫生监督所开展餐（饮）具集中消毒服务单位落实《食品安全国家标准餐（饮）具集中消毒卫生规范》情况检查。
（六）托育机构。各县（区）抽查3家。检查传染病防控制度制定和落实、应急预案及演练，预防接种证查验登记、工作人员健康检查等情况，自建设施集中式供水、二次供水以及使用涉水产品合规等情况，抽检水质。
二、抽查及结果报送要求
（一）各地要在2026年4月底前在卫生健康监督信息报告系统中完成对二次供水、设计日供水100㎥以上集中式供水及涉水产品许可信息的补充建档工作。除托育机构卫生监督抽查信息需要报送统计报表纸质版（详见附表3）外，所有数据以国家卫生健康监督信息报告系统或广西卫生健康执法监督综合管理平台填报数据为准，不需另外报送纸质报表。
（二）各地要将完成本抽查计划中的学校采光和照明抽查任务，作为贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》的一项重要内容，会同辖区教育行政部门做好抽查、记录和公布工作。要将监督学校、托育机构落实传染病防控和饮用水卫生管理作为贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法》的重要抓手，有效防范学校、托育机构突发公共卫生事件的发生。
（三）各地应当在抽查任务完成后按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将抽查结果依法向社会公开。要将农村集中式供水及小型集中式供水等抽查情况及时通报当地卫生健康、供水主管部门。
（四）请各地于2026年8月15日前完成游泳场所监督抽查和数据填报工作，2026年11月15日前完成其他随机监督抽查工作任务和数据填报工作，并于2026年11月16日前将国家随机监督抽查工作全年总结报送自治区卫生监督所，自治区卫生监督所审核汇总后，于2026年11月30日前报送自治区疾控局综合监督处。
联系人及联系方式：
学校卫生监督：邹平，0771-5311055；电子邮箱：gxwsjd5k@
wsjkw.gxzf.gov.cn。
公共场所、餐饮具消毒卫生监督：周敏，0771-5311107；电子邮箱：gxwsjd1k@wsjkw.gxzf.gov.cn。
生活饮用水、涉水产品卫生监督：陈冬梅，0771-5320553；电子邮箱：gxwsjd2k@wsjkw.gxzf.gov.cn。
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附表1

2026年学校卫生国家随机监督抽查工作计划表

	监督检查对象
	范围和数量
	检查内容
	检测项目

	中小学校及高校
	辖区学校总数的18%
	1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备(a)、教室采光和照明(b)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况(c)，包括教室灯具(d)、考试试卷(e)等情况。
2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”(f)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检等情况。
3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况，使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，使用桶装水饮水机、水质处理器、分质供水设备等涉水产品的学校索取涉水产品有效卫生许可批件和涉水产品使用符合相关卫生要求(g)等情况。
	1.教室采光（窗地面积比）、照明（课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度）及教室人均面积。
2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。


a.指每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。
b.教室采光和照明检查项目含采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置，依据《中小学校设计规范》（GB 50099）、《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定。
c.依据《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB 40070）的规定进行达标判定。
d.灯具检查项目包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于GB7001中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据IEC/TR 62778进行蓝光危害评估，教室一般照明灯和黑板局部照明灯中有1项不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。
e.考试试卷检查项目包括学校自制考试试卷纸张D65亮度及D65荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。
f.依据《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第4.8条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。
g.依据《学校及托幼机构饮水设施卫生规范》（WS 10014）第4.3.1条、4.3.5条的规定对涉水产品使用符合相关卫生要求进行达标判定，包括各类涉水设备设施每学期使用前应进行排污、清洗和消毒，水质经检验达到GB 5749要求后使用以及水质处理器按要求定期更换滤芯、滤膜。
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附表2

2026年托育机构国家随机监督抽查工作计划表

	监督检查对象
	范围和数量
	检查内容
	检测项目

	托育机构
	以县（区）为单位，抽查3个托育机构，不足3个的全部抽查。
	1.托育机构落实传染病预防控制情况，包括制定传染病预防控制制度和应急预案及开展演练情况(a)，按要求报告传染病情况、婴幼儿预防接种证查验登记情况、工作人员健康检查等情况(b)。
2.托育机构落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的托育机构落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况，使用二次供水的托育机构防止蓄水池周围污染和按规定开展水箱清洗消毒情况，以及使用桶装水饮水机、水质处理器等涉水产品的托育机构落实索取涉水产品有效卫生许可批件情况。
	托育机构自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。


a.依据《中华人民共和国传染病防治法》第二十九条和第三十条。
b.依据《托育机构管理规范（试行）》《托育机构设置标准（试行）》《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范》《国家卫生健康委办公厅关于做好托育机构卫生评价工作的通知》（国卫办妇幼发〔2022〕11号）。



附表3

2026年托育机构国家随机监督抽查工作计汇总表

           市     填报单位（盖章）：
	      项目                      
地区
	辖区托育机构数（家）
	检查数（家）
	有自建设施供水数（家）
	有二次供水数（家）
	发现问题数（条）
	提出整改要求数（条）
	完成整改数（条）
	行政处罚数
	备注

	xx县（市、区）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	xx县（市、区）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	xx县（市、区）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	xx县（市、区）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	



填表人：             联系电话：                填表日期：   年   月   日

附表4

2026 年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表

	监督检查对象
	抽查范围和数量
	检查内容
	检测项目

	游泳场所
	辖区全部人工游泳场所（含学校内游泳场所）(a)
	1.建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员情况
2.从业人员取得有效健康合格证明情况
3.组织从业人员进行卫生知识培训情况
4.对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测情况
5.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果情况
6.配备、使用防病媒生物和废弃物存放设施设备情况
7.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备情况
8.对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁情况
9.索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料情况
10.设置醒目的禁止吸烟警语和标志情况
11.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况
	1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群
2.浸脚池水游离性余氯
	室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e)

	住宿场所
	辖区总数20%(a)，原则上量化分级管理等级为A级的单位不抽取，承担重要会议、活动以及公务接待的定点酒店除外。
	
	1.棉织品细菌总数
2.杯具细菌总数(d)
3.淋浴用水嗜肺军团菌
	

	沐浴场所
	辖区总数14%(a)
	
	1.棉织品细菌总数
2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度(f)
3.拖鞋细菌总数、真菌总数(d)
4.修脚工具细菌总数、真菌总数(d)
	

	美容美发场所
	辖区总数6%(a)
	
	1.美容美发工具细菌总数
2.棉织品细菌总数(d)
	

	其他公共场所
	辖区全部候车（机、船）室。辖区营业面积2000m2以上商场（超市）、影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆、美术馆、图书馆、书店、录像厅（室）共200户，数量不足的全部检查。(a)
	
	电影院可能重复使用的3D眼镜细菌总数(d)
	

	集中空调
	辖区已抽取公共场所中使用集中空调通风系统的全部检查；其中抽取100户进行检测，数量不足的全部检测。
	1.建立集中空调通风系统卫生档案(b)
2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况和应急演练情况(b)
3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况(c) 
4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况
5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况
	1.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯(g)
2.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌(h)
3.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(h)


a.游泳场所按抽查任务的100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的60%进行检测，美容美发场所按抽查任务的20%进行检测。住宿场所的抽查任务中抽取30户进行淋浴用水嗜肺军团菌检测。
b.指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。
c.使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。
d.本计划所抽检的棉织品、杯具、3D眼镜等均为重复使用的公共用品用具，未使用顾客公共用品用具的该指标为合理缺项。
e.只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。
f.若无池浴，浊度为合理缺项。
g.使用封闭干式冷却塔集中空调通风系统的，该三项指标合理缺项；游离氯仅在使用含氯消毒剂对冷却水进行消毒的情况下检测。
h.使用无风管集中空调通风系统的，该条要求中所有检测项目均可合理缺项
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附表5

2026年餐具饮具集中消毒服务单位国家随机监督抽查工作计划表

	监督检查对象
	范围和数量
	检查内容
	检测项目

	餐具饮具集中
消毒服务单位
	辖区总数50%，全区至少50户，不足50户的全部抽查。
每个企业抽查1-2个批次自检合格后待出厂的消毒餐具饮具(a) 。
另行抽取10%的单位，自治区卫生监督所开展餐(饮)具集中消毒服务单位落实《食品安全国家标准餐（饮）具集中消毒卫生规范》情况检查。
	1.生产工艺流程布局情况(b)；
2.生产设备与设施情况(c)；
3.生产关键环节的生产记录(d)；
4.生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准情况(e)；
5.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况(f)；
6.消毒后的餐具饮具进行逐批检验情况；
7.建立并遵守餐具饮具出厂检验记录制度情况(g)；
8.出厂餐具饮具随附消毒合格证明情况；
9.出厂餐具饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况(h)。
	出厂餐具饮具的感官要求，游离性余氯、阴离子合成洗涤剂，大肠菌群、沙门氏菌


a.每个批次采样数量：成套餐具饮具6套、筷子25双（可根据检验机构检测技术调整采样数量）。其中4套餐具饮具和15双筷子为实际检测量，剩余2套餐具饮具和10双筷子为理化指标留样量（微生物指标不复检）。同一批次的6套餐具饮具为1个样品，同一批次的25双筷子为1个样品，共计2个样品。
b.应当按照回收、除渣、浸泡、清洗、消毒、烘干、包装、储存的工艺流程设置功能区（间），采取有效分离或者分隔措施，防止交叉污染；生产车间地面、墙面、顶棚应便于清洁，防止污垢积存、防霉。按《食品安全国家标准 餐（饮）具集中消毒卫生规范》（GB31651）进行合规判定。
c.应当配备与生产能力相适应的自动除渣、餐具饮具分拣与浸泡、自动喷淋清洗、消毒、烘干和自动包装生产设备，包装间应设置二次更衣室（内设更衣、流水洗手、干手和消毒设施）、专用物流通道、空气消毒设施。按《食品安全国家标准 餐（饮）具集中消毒卫生规范》（GB31651）进行合规判定。
d.指生产过程中的消毒温度控制记录（仅采用化学消毒方式合理缺项）、消毒剂投加量与有效成分浓度记录（仅采用物理消毒方式合理缺项）、消毒时间控制记录、洗涤剂投加量和浸泡时间记录、设备检修维护清场记录等，按照实际生产情况进行记录的判定合规，有一项不符合实际情况或未记录的，判定不合规。消毒温度、消毒剂投加量与有效成分浓度、消毒时间、洗涤剂投加量和浸泡时间等工艺参数应经验证试验确定。
e.用水由持有效卫生许可证供水单位供应的，原则上视为合规；用水为自建设施供水或其他方式供应的，检查水质检验报告，供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品应提供相应卫生许可批件，判定合规情况。
f.使用的洗涤剂和消毒剂均符合规定的判定为合规，有一项不符合规定的判定为不合规。
g.指建立出厂检验记录并记录出厂餐具饮具数量、消毒日期和批号、使用期限、出厂日期以及委托方（或购货者）名称、地址、联系方式等内容，缺项视为不合规。
h.指消毒后的餐具饮具在独立包装上标注单位名称、地址、联系方式、消毒方法、消毒日期和批号以及使用期限等内容，缺项视为不合规。

附表6

2026年生活饮用水卫生国家随机监督抽查工作计划表

	监督检查对象
	范围和数量
	检查内容
	检测项目

	城市集中式供水(a)
	辖区城市城区和县城的全部水厂
	1.持有卫生许可证情况；
2.水源卫生防护情况；
3.供管水人员健康体检和培训情况；
4.涉水产品卫生许可批件情况；
5.水质经消毒情况；
6.开展水质自检情况(d)。
	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。

	农村集中式供水(b)
	辖区农村全部设计日供水1000m3及以上水厂
	1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况；
2.持有卫生许可证情况；
3.水源卫生防护情况；
4.水质经净化、消毒处理情况。
	

	
	辖区每个乡镇抽查10%的设计日供水100m3及以上小型集中式供水(c)
	
	

	
	每个县（区）、县级市抽查30%在用集中式供水的乡镇(c)
	饮用水卫生安全巡查服务开展情况。
	---

	二次供水
	每个县（区）抽查10个二次供水设施，不足10个的全部抽查(c)
	1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况；
2.供管水人员健康体检和培训情况；
3.设施防护及周围环境情况；
4.储水设备定期清洗消毒情况。
	出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。


a.含小型集中式供水。
b.农村集中式供水为除城市城区和县城之外的集中式供水。
c.各地有关单位在综合卫生监督档案、饮用水卫生安全巡查档案或记录以及相关调查资料等信息的基础上自行制定清单并实施双随机抽查。
d.开展水质自检包括委托检测。
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附表7

2026年涉水产品国家随机监督抽查工作计划表

	产品类别
	范围和数量
	检查内容
	承 担 单 位
	检测项目(b)

	输配水设备
水处理材料
化学处理剂
	辖区内共10个生产企业(a)，不足的全部抽查，每个企业抽查1-3个产品。
	1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况；
2.产品卫生许可批件、标签、说明书。
	任务抽取清单中抽取到的单位
	产品卫生安全性检测

	
	辖区内共10个经营单位（含网店）(d)，不足的全部抽查。
	1.标签、说明书；
2.产品卫生许可批件。
	百色、来宾、北海、防城港、河池、玉林、崇左市辖区内3个实体经营单位，不足的全部抽查。
	---

	水质处理器
	辖区内30%的生产企业，每个企业抽查1-3个产品（不包括同系列产品）(c)。
	1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况；
2.产品卫生许可批件、标签、说明书。
	任务抽取清单中抽取到的单位
	产品卫生安全性检测

	
	辖区内30个经营单位（含网店）(d)，不足的全部抽查。
	1.标签、说明书；
2.产品卫生许可批件。
	南宁、柳州、桂林、梧州、钦州、贵港、贺州市辖区内5个实体经营单位，含3个城市经营单位、2个乡镇经营单位，不足的全部抽查。
	---

	
	辖区内5个现制现售饮用水设备使用单位，不足的全部抽查。
	1.标签、说明书；
2.产品卫生许可批件。
	全区14个市每个市抽查5家，不足的全部抽查。
	

	进口涉水产品
	辖区内30%的在华责任单位，每个单位抽查1-3种产品（不包括同系列产品）(c)。
	1.标签、说明书；
2.产品卫生许可批件。
	---
	产品卫生安全性检测


a.输配水设备、水处理材料、化学处理剂生产企业每类别至少10个，不足的全部抽查。
b.无负压供水设备、饮用水消毒设备、大型水质处理器产品卫生安全性检测合理缺项。
c.指同一企业内抽查产品不包括同系列产品。
[bookmark: _GoBack]d.各地有关单位在综合卫生监督档案及相关调查资料等信息基础上自行制定清单并实施双随机抽查。
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