北京市政府粮油储备承储库点条件

（征求意见稿）

第一条 为进一步规范北京市政府储备粮管理，确保市储备粮储存安全，根据《政府储备粮食仓储管理办法》《北京市储备粮管理办法》《国有粮油仓储物流设施保护办法》等法规规章，制定《北京市政府粮油储备承储库点条件》。
第二条 北京市政府粮油储备（以下简称“市储备粮”），包括市储备原粮、食用植物原油、成品粮和成品油。承储市储备粮的库点，应符合本条件。
第三条 承储库点应当按照有关规定进行粮油仓储单位及仓储物流设施备案，履行政府储备仓储物流设施保护义务，建立健全粮油仓储物流设施管理和使用规范。
第四条 库点周边规定范围内不得存在污染源、危险源，不得新设影响市储备粮正常储存保管的场所和设施。
第五条 库点地理位置与环境条件应当符合《粮食仓库建设标准》《植物油库建设标准》等规定，防洪标准应达到50年一遇要求，排水设施完善。地坪应根据实际需要硬化并保持完好，满足粮油出入库作业承载要求。
第六条 仓房（油罐）及其配套设施质量良好、功能完备、安全可靠，符合《粮油储藏技术规范》规定，配备必要的防火、防汛、避雷、视频监控等安全设施设备。
第七条 原粮仓房可选择平房仓、楼房仓、筒式仓等仓型，仓房主体结构坚固，墙体结构采用砖砌体或混凝土，墙体完好、平整、无裂缝，能够承受储粮、仓顶覆盖层及设备产生的动静载荷；仓内地面完好、平整、坚固，敷设防潮层。墙体、仓顶的传热系数应当符合《粮油储藏技术规范》规定，气密性达到或者比照《粮油储藏 粮仓气密性要求》规定。

第八条 成品粮油仓房应选择平房仓或楼房仓，具备良好的密闭隔热和通风防潮性能，仓房主体结构完好、平整、坚固、无裂缝，具备自然通风条件或配置机械制冷控温设施设备。

第九条 油罐采用钢制固定顶，内表面光滑且内壁油漆满足食品卫生要求，罐顶设置安全带（绳）系挂装置，油罐区设置护油堤。

第十条 简易仓囤（含钢结构散装房式简易仓、钢罩棚、钢筋囤、千吨囤等）、木板墙体仓房、木屋架仓房等储粮设施，钢板筒仓和其他未正式竣工验收的标准仓房（油罐）不得承储市储备粮。
第十一条 原粮仓房应当因地制宜配备多参数（多功能）粮情测控、机械通风、制冷控温、有害生物综合防治等技术应用所需设施设备和人员，具备实现准低温或低温储粮的能力。成品粮仓房应配备仓内温湿度检测、通风或控温、有害生物综合防治等技术条件。油罐应配备油温监测、液位监测等技术条件。
第十二条 库点应当具有与粮油储存功能、仓（罐）型、进出仓（罐）方式、粮油品种、储存周期等相适应的仓储设备条件，满足粮油收储、轮换、调运等要求。原粮库点具有粮食装卸、输送、清理、计量等设备，原油库点具有食用植物油接发、油泵、计量、防溢等装置，成品粮油库点具有粮油装卸、输送等设备。
第十三条 库点应具备粮油常规质量、储存品质及主要食品安全指标检验能力，具有满足相应检验项目需求的仪器设备和检验场所。成品粮油库点不具备检验能力的，应与具有资质的检验机构签订委托检验协议或合同，为其提供粮油质量检验服务。
第十四条 库点应配备经过专业培训，掌握相应知识和技能的仓储管理、质量检验等专业技术人员。仓储管理、质量检验人员数量应符合《北京市粮油仓储单位备案管理办法》规定。相关人员应为本单位在职职工。
第十五条 电工、机修工、叉车司机等特种设备操作人员，应当持特种作业证书上岗。

第十六条 区储备库点条件参照《北京市政府粮油储备承储库点条件》执行。
第十七条 《北京市政府粮油储备承储库点条件》自印发之日起施行。《北京市粮食和物资储备局关于印发<北京市储备粮承储库点条件>的通知》（京粮发〔2021〕19号）同时废止。
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