
附件3：  2020年山西省农产品仓储保鲜冷链

设施建设验收表

（节能型机械冷库）
	建设单位
	
	新建（  ） 改建（  ）

	建设地点
	
	建成时间：

	建设类型
	冷藏库（  ）冷冻库（  ）气调库（  ）预冷库（  ）配套设施（  ）

	冷库规格
	长（  ）米×宽（  ）米×高（  ）米
	单库容:（  ）m3
	（  ）间

	
	长（  ）米×宽（  ）米×高（  ）米
	单库容:（  ）m3
	（  ）间

	
	长（  ）米×宽（  ）米×高（  ）米
	单库容:（  ）m3
	（  ）间

	库体结构
	砖混 （   ） 组合式（  ）
	建设总库容（   ）m3

	改建项目
	制冷设备更新（   ）库体保温层更换（  ）库内保温材料和制冷设备同时更新（  ）

	保温类型
	聚氨酯喷涂（  ）彩钢保温板（  ）
	厚度（  ）cm

	制冷设备
	压缩机（  ）台；冷风机（  ）台；

	序号
	验收项目
	验收情况

	1
	合同、付款凭证、视频等相关资料是否齐全
	

	2
	施工前中后视频资料（全景和近景）是否与现场相一致。改建项目中已淘汰、报废的设施设备视频资料和处置声明是否齐全
	

	3
	制冷设备的数量、参数、型号是否与资料一致（改建项目重点查验制冷设备生产日期，出厂编号
	

	4
	冷库库内温度是否能满足设计要求
（冷藏库、预冷库0℃、冷冻库-15℃）
	

	5
	气调库是否配置制氮机、二氧化碳脱除机等气调设备；是否配备安全阀等泄压装置；制氮机的富氧排出管是否引出至室外安全地带；气密门是否留有检修口
	

	6
	预冷库，当环境温度不超过35℃，空库温度从室温降到0℃时间是否满足低于30分钟的要求
	

	7
	需提供工程质量承诺书
	

	8
	需提供建设项目所在村证明
	

	验收结论
	验收组成员签字并联系方式
年   月    日


2020年山西省农产品仓储保鲜冷链设施建设收表

（节能型通风贮藏库）

	建设单位
	

	建设地点
	
	建成时间：

	建设类型
	贮藏窖（  ）通风库（  ）
	改建项目
	通风设备（  ）保温材料（  ）

	通风贮藏库

规格
	长（  ）米×宽（  ）米×高（  ）米
	单库容:（  ）m3
	（  ）间

	
	长（  ）米×宽（  ）米×高（  ）米
	单库容:（  ）m3
	（  ）间

	
	长（  ）米×宽（  ）米×高（  ）米
	单库容:（  ）m3
	（  ）间

	贮藏窖结构
	半地下 （  ） 地下（  ）地上（  ）
	建设总库容（   ）m3

	保温类型
	聚氨酯喷涂（  ）聚苯板（  ）彩钢保温板（  ）覆土（  ）

	通风库结构
	土建（  ）  组合式（  ）
	保温类型
	聚氨酯喷涂（  ）聚苯板（  ）彩钢保温板（  ）

	通风设备
	风机（  ）台；是否有通风管路（  ）；是否有自动控制装置（  ）

	序 号
	验收项目
	验收情况

	1
	合同、付款凭证、视频等相关资料是否齐全
	

	2
	施工前中后视频资料（全景和近景）是否与现场相一致
	

	4
	通风设施数量、参数、型号是否与资料一致
	

	5
	通风贮藏窖/库是否配备10 cm以上的保温门
	

	6
	屋顶防水层是否有渗漏或积水现象
	

	7
	设施设备是否能正常运行
	

	8
	通风贮藏库内通风效果是否能满足设计要求（风机型号和风道尺寸可按照每吨农产品100 m3/h以上的通风量选择）
	

	7
	需提供工程质量承诺书
	

	8
	需提供建设项目所在村证明
	

	验收结论
	验收组成员签字并联系方式
年    月    日


2020年山西省农产品仓储保鲜冷链设施

建设验收表

（仓储冷链设施配套设备）

	建设单位
	

	建设地点
	

	建设类型
	节能型机械冷藏库（高温库）□

节能型机械预冷库（冷冻库）□

节能型气调贮藏库          □

节能型贮藏窖              □

节能型通风库              □
	建设总库容（m3）：

	序号
	设备名称
	数量
	单价
	金额

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	合 计 金 额
	
	
	

	验 收 结 论
	验收组成员签字并联系方式
年   月   日

	备 注：

1．配套设备申请仅支持新建仓储保鲜冷链设施所配套设备。

2．补贴限以下范围：

运输装卸设备：叉车、传送带、立体式货架、金属货架、仓储铁箱等；

商品化处理设备：称量设备、清洗设备、分级设备、包装设备、信息采集设备；

加工设备：干制设备、脱水设备。

3．每台设备均需提供购买合同、支付凭证、设备到货及安装视频(全景和近景，近景
中必须清晰显示新购置设备的铭牌）。

4．配套设施补助金额计算依据：

按新增配套设施设备总金额的30%补助，但不超过该建设项目对应的《农产品
仓储保鲜冷链设施补助目录》中配套设施补助的限额标准。

5．单个申报主体总补助金额不超过100万。


备汴和，注 
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