
山东省定量包装商品净含量计量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样

1.1抽样方法

以等距抽样的方式在定量包装商品生产企业生产线的终端或产品包装现场抽取合格的产品。

以分层抽样的方式在定量包装商品生产企业成品仓库及流通领域销售商仓库内抽样。

以简单随机抽样（也称简单抽样）的方式在商品零售现场抽样。简单随机抽样（也称简单抽样）方法可按照国家标准GB/T10111-2008《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》或随机数表法等适当的方法进行抽取。

网络抽样。抽样人员应到电子商务经营者的成品仓库，现场确定检验批，从网上进行具体买样操作，保存付款账户、通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等，并索要发票。

1.2检验批量

检验批量满足抽取样本量即可。

1.3抽样范围

抽查产品范围为省内以淄博市为重点的定量包装商品生产企业及流通领域销售企业（含网络）（结合定量包装商品净含量监管实际，按照信用风险分类抽取，抽查比例不低于2%）。抽取的样品应当是生产企业包装现场或成品仓库及流通领域内有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的产品，包括粮食加工品、食用油、调味品、乳制品、洗涤用品、化妆品、纸制品、化肥、农药、水泥、涂料等定量包装商品，针对定量包装商品净含量标注和定量包装商品净含量两个指标进行计量检验。

1.4抽样数量

依据 JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》、JJF1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》、GB175-2023《通用硅酸盐水泥》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《山东省计量条例》（2020年修正）中的规定抽取样本量。   

 2 检验依据

表1定量包装商品净含量计量检验项目

	序号
	定量包装

商品名称
	检验项目
	检验方法

	1
	食用油
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	2
	方便食品
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	3
	调味料
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	4
	酒类
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	5
	乳制品
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	6
	包装饮料
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	7
	饮用水
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	8
	小食品
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	9
	化妆品
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	10
	合成洗涤剂
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	11
	生活用纸
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	12
	农药
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	13
	润滑油
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	14
	化肥
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	

	15
	水泥
	净含量标注检查
	JJF1070《定量包装商品

净含量计量检验规则》

	
	
	净含量检验
	GB175-2023《通用硅酸盐水泥》


注：①对生产日期标注为2024年10月12日（不包含当日）之前生产的定量包装商品执行JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》及现行有效的强制性国家标准及产品明示质量要求规定；②对生产日期标注为2024年10月12日当日及之后生产的定量包装商品执行JJF1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》及现行有效的强制性国家标准及产品明示质量要求规定。

3 判定规则

3.1判定依据

JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》

JJF1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》

GB175-2023《通用硅酸盐水泥》

《定量包装商品计量监督管理办法》

《山东省计量条例》（2020年修正）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的强制性国家标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1 净含量标注检查判定原则

定量包装商品净含量标注出现下列情况之一的，评定为标注不合格。

1.没有在商品包装的显著位置用正确、清晰的方法标注商品净含量的；

2.净含量标注的构成不符合规定要求的；

3.计量单位和标注类别的选择不符合规定要求的；

4.标注净含量的显著性不符合规定要求的；

5.同一包装商品内含有多件同种定量包装商品的，如果没有标注单件定量包装商品的净含量和单件商品的总件数，并且没有标注定量包装商品的总净含量；

6.同一包装商品内含有多件不同种定量包装商品的，如果没有标注各种不同种定量包装商品的单件净含量和各种不同种定量包装商品的件数，并且没有标注各种不同种定量包装商品的总净含量。

3.2.2净含量检验判定原则


检验批出现下列情况之一的，评定为不合格批次。

1.样本平均平均实际含量小于标注净含量减去样本平均实际含量修正值F×s；

2.出现T1类短缺商品的件数超过规定的数量；

3.出现一件或一件以上的T2类短缺商品。
4 异议处理

若被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，应于收到检验报告之日起15日内向市场监督管理部门提出，逾期视为认可检验结果。




