
附件2

	烟花爆竹经营（批发）企业安全风险分级标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表1  烟花爆竹经营（批发）企业事故发生的可能性L判断准则

	序号
	类别
	项目
	等级标准
	L值
	平均L值（四舍五入取整）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	一
	安全管理制度
	1.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的问题数量；

2.未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度或未有效执行的问题数量。
	0
	1-2
	3-4
	5-6
	≥7
	
	

	二
	人员资质
	1.主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格的人数；

2.特种作业人员未持证上岗的人数。
	0
	1
	2
	3
	≥4
	
	

	三
	监控报警
	库区监控和报警系统
	库区设置完善的视频监控系统和火灾报警系统，并能良好运行
	库区设置视频监控系统，采用畅通的电话系统兼作火灾报警装置
	库区只设置视频监控系统，未设置火灾报警系统
	库区设置的视频监控系统和火灾报警系统不能正常运行
	库区未设置视频监控系统和火灾报警系统
	
	

	四
	安全设施
	防静电、防火、防雷设备设施及其检测缺失或者失效数量
	0
	1
	2-3
	4-5
	≥6
	
	

	五
	隐患数量
	近1年安监部门检查、许可证审查、企业安全评价提出的隐患和问题次均数（隐患总数/检查审查评价次数）
	0
	1
	2-3
	4-5
	≥6
	
	

	六
	标准化
	安全生产标准化达标

等级
	一级
	二级
	三级
	已开展，未取得证书
	未开展
	
	

	表2  烟花爆竹经营（批发）企业事故发生的后果严重性S判断准则
	

	序号
	类别
	项目
	等级标准
	S值
	平均S值（四舍五入取整）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	一
	重大危险源
	重大危险源等级
	不构成
	四级
	三级
	二级
	一级
	
	

	二
	产品级别
	经营的烟花爆竹产品最高级别
	
	D
	C
	B
	 
	
	

	三
	危险等级
	烟花爆竹仓库最高危险等级
	
	1.3
	
	1.1-2
	
	
	

	四
	作业人数
	装卸烟花爆竹产品时，任一库房内的最多人数
	1-2
	3-4
	5-6
	7
	≥8
	
	

	五
	安全距离
	库房内、外部安全距离，防护屏障情况
	均符合要求
	防护屏障不符合要求
	防护屏障缺失
	内部安全距离不符合要求
	外部安全距离不符合要求
	
	

	六
	存储药量
	库房实际滞留、存储药量超过核定药量（吨）
	0
	0.5
	1
	1.5
	≥2
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