
附件1

	危险化学品企业安全风险分级标准

	表1  危险化学品企业事故发生的可能性L判断准则

	序号
	类别
	项目
	等级标准
	L值
	平均L值（四舍五入取整）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	一
	安全管理制度
	1. 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的问题数量；

2. 未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的问题数量；

3. 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的问题数量。
	0
	1-3
	4-6
	7-9
	≥10
	
	

	二
	人员资质
	1.主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的人次；

2.涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工艺专业管理人员不具备相应专业大专以上学历的人次；

3.专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的人次；

4.少于规定数量的注册安全工程师的数量。
	0
	1-4
	5-8
	9-12
	≥13
	
	

	三
	设计与评估
	装置设计单位资质、精细化工反应风险评估、国内首次使用的化工工艺安全可靠性论证情况
	生产储存装置由甲级资质设计单位进行全面设计的，不涉及首次工艺和精细反应风险评估
	生产储存装置由乙级及以下资质设计单位进行全面设计的，不涉及首次工艺和精细反应风险评估
	生产储存装置由甲级资质设计单位全面设计的，涉及首次工艺或需要精细反应风险评估，已完成论证或评估
	生产储存装置由乙级及以下资质全面设计的，涉及首次工艺或需要精细反应风险评估，已完成论证或评估
	首次工艺未经过省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的或精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的
	
	

	四
	设备
	1.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的数量；

2.特种设备没有办理使用登记证书，或者未按要求定期检验的数量。
	0
	1-2
	3-5
	6-9
	≥10；

或化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的
	
	
	

	五
	自控
	涉及“两重点一重大”装置自动控制水平和化工安全仪表系统
	不涉及且已实现自控，完成安全仪表系统评估和完善工作
	涉及且已实现自控，完成安全仪表系统评估和完善工作，满足安全功能或完整性等级要求
	不涉及且未实现自控，未设置独立的安全仪表系统
	涉及“两重点一重大”装置的温度、压力、液位等任一控制参数未实现不间断采集，或未设置独立的安全仪表系统
	涉及且未实现自控、未设置独立的安全仪表系统或一、二级重大危险源的危险化学品罐区未设置紧急停车（紧急切断）功能
	
	
	

	六
	安全设施
	1.甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的数量；

2.防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的数量；

3.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的数量。 
	0
	1-5
	6-10
	11-15
	≥16
	
	
	

	七
	双控机制
	企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设情况
	建立并有效运行双控体系
	建立双控体系，有风险和隐患台账有管控整改措施，但未及时更新
	建立双控体系，有风险和隐患台账，无管控整改措施
	建立双控体系，未建立台账，无管控整改措施
	未建立
	
	
	

	八
	标准化
	安全生产标准化达标

等级
	一级
	二级
	三级
	已开展，但未取得证书
	未开展
	
	
	

	表2  危险化学品企业事故发生的后果严重性S判断准则

	序号
	类别
	项目
	等级标准
	S值
	平均S值（四舍五入取整）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	一
	企业地理位置
	1. 生产、使用企业坐落在化工园区（化工集中区）情况和仓储经营企业的储存设施坐落在地方人民政府规划的用于危险化学品储存的专门区域内情况；

2. 外部安全防护距离符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》情况。
	在化工园区或专门区域内且满足13号公告要求
	在化工集中区或专门区域内且满足13号公告要求
	未在化工园区（化工集中区）或专门区域内，满足13号公告要求 
	在化工园区（化工集中区）或专门区域内，但不满足13号公告要求
	未在化工园区（化工集中区）或专门区域内，且不满足13号公告要求
	
	

	二
	甲乙类设施
	涉及甲类/乙类火灾危险性类别厂房、库房或者罐区数量
	不涉及
	1-5
	6-10
	11-15
	≥16；

或与加热炉等产生明火的设施、装置毗邻布置的
	
	

	三
	重大危险源
	危险化学品重大危险源等级
	不构成
	四级
	三级
	二级
	一级
	
	

	四
	危险工艺
	重点监管的危险化工工艺数量
	0
	1
	2-3
	4-5
	≥6
	
	

	五
	重点监管危化品
	重点监管危险化学品的品种数量
	0
	1-2
	3-5
	6-9
	≥10
	
	

	六
	高危化学品
	涉及高危危险化学品（爆炸品、光气、液氯、液氨、硝酸铵、硝酸胍）和剧毒化学品的品种数量（实验室化学试剂除外）
	0
	1
	2
	3
	≥4
	
	

	七
	作业人数
	在任一爆炸危险区域内，同时进行现场作业的最多人数
	1-2
	3-4
	5-6
	7-9
	≥10
	
	

	八
	应急救援能力
	应急预案、应急队伍和演练情况
	有应急预案，自设专职消防应急队伍，定期演练
	有应急预案，自设专职消防应急队伍，未定期演练
	有应急预案、有兼职应急救援队伍，定期演练
	有应急预案、有兼职应急救援队伍，未定期演练
	无应急预案、无应急救援队伍、未定期开展演练
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